|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567** | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย** | | | | |
| **อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม** | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเกษตร - บ้านอุดมศิลป์ (มค.ถ.95-013) หมู่ที่ 1 บ้านโนนเกษตร  - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,160 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 1 | 417,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสุทินกร เตชะแก้ว ถึง  ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนเกษตร  - ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 1 | 280,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอุดมสุขรีสอร์ท ถึง สามแยกไปบ้าน-แก่งสนามบ้านดอนก่อ (มค.ถ.95-001) หมู่ที่ 2 บ้านดอนก่อ - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง  ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 913 ตารางเมตร พร้อมขยายทางเลี้ยว  41 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 2 | 495,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |

- 2 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแม่น้อย มูลดี ถึง  บ้านนายปริญญา ดีแหบ หมู่ที่ 2 บ้านดอนก่อ - ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร | 2 | 67,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังหิน ซอยข้างตลาดนัดชุมชน ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 3 | 286,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังหิน ซอย 3 จากบ้านนายสุพจน์ ทศมาส ถึง สามแยกหน้าบ้าน นายบุญเฮียง คำแหล่ หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน   * ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังปิดไหล่ทาง 2.88 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขยายทางเลี้ยว 23 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน   ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 3 | 154,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนายบุญถิ่น พูลเพิ่ม ถึง บ้านนายอุทัย ประสาทศรี หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว 223 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 669 ตารางเมตร | 3 | 60,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |

- 3 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 8 | โครงการยกร่องพูนดินลงหินคลุกถนนบ้านโคกก่อง (จากบ้านนายไสว พรดอนก่อ  ถึง นานางสมร ลาปู้) หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง - ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร  พร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 4 | 497,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางรอบบ้านจากบ้านนายอิทธิพงษ์ พุทธบาล  ถึง นานางวิเชียร อินธิเสน หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร | 4 | 44,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 10 | โครงการขยายผิวจราจรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง ซอย 1  หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้าง กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 333 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  รวมกันไม่น้อยกว่า 666 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 5 | 379,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 11 | โครงการขยายผิวจราจรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง  ถึง วังหัวควาย (มค.ถ.95-005) หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 318 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 5 | 358,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |

- 4 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโนนม่วง - บ้านโนนสำราญ (มค.ถ.95-006) หมู่ที่ 6 บ้านโนนม่วง - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.5 เมตร ยาว 795 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,782.50 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 6 | 253,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองกุงสว่าง (มค.ถ.95-015) หมู่ที่ 6 บ้านโนนม่วง - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 6 | 255,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 14 | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ 7  - ลงท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว  ระยะทาง 1,252 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนวังไชยกำหนด)  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 7 | 146,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ ซอย 4  - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 7 | 372,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |

- 5 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองกุงสว่าง (มค.ถ.95-023) หมู่ที่ 8  บ้านหนองกุงสว่าง - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.5 เมตร ยาว 898 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,143 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 8 | 286,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองกุงสว่าง (มค.ถ.95-010) หมู่ที่ 8  บ้านหนองกุงสว่าง - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.5 เมตร ยาว 898 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,143 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 8 | 286,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ใหญ่ ซอย 2 จากบ้านนางสมศรี ธรรมบุตร ถึง ห้วยน้อย หมู่ที่ 9 บ้านดู่ใหญ่  - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 9 | 177,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 19 | โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดู่ใหญ่  - ลงท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว  ระยะทาง 3,220 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนวังไชยกำหนด)  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 9 | 363,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |


- 6 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแก่งสนาม - ห้วยน้อย มค.ถ 95-025 หมู่ที่ 10 บ้านแก่งสนาม - ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 630 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 10 | 173,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก)  สาย ศพด.บ้านดอนก่อ - บ้านแก่งสนาม (มค.ถ.95-030) ถึง  ถนนทางหลวง หมายเลข 219 บรบือ-นาเชือก หมู่ที่ 10 บ้านแก่งสนาม - ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 10 | 324,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงสว่าง - ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 8 | 253,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |

- 7 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **หมู่ที่** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 23 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบสระหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงสว่าง - ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร | 8 | 85,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 |
|  | **รวมงบประมาณ (หกล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)** |  | **6,010,000** |  |

ผู้รับรองข้อมูล



ลงชื่อ

( นางอังคณารัตน์ โพธิเสส )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย